**1 . Voce di capitolato per Esse Therm® Standard**

Fornitura e posa in opera di connettori strutturali a taglio termico tipo xxxxxxxxx (ET6-12 H200) con eventuale spessore aggiuntivo all'intradosso di xx mm per garantire la continuità strutturale di sbalzi o parti di solaio/solette esterne alla struttura portante dell’involucro riscaldato. Lo strato isolante è costituito da EPS200AE GRAFITE, armatura taglio in acciaio INOX 304L ed armatura inferiore a compressione in acciaio B450C, rivestita da nocciolo in calcestruzzo fibrorinforzato C45/55. Esclusa armatura in opera di corredo corredo prescritta dal progettista dell'opera nel rispetto dei dettagli costruttivi ed istruzioni di posa.

…….. € / ml